<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="54.61" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="43.18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="0" x2="43.18" y2="54.61" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="54.61" x2="0" y2="54.61" width="0" layer="20"/>
<text>VIN</text>
<text>3.3v</text>
<text>GND</text>
<text>RXD</text>
<text>GND</text>
<text>TXD</text>
<text>SDO</text>
<text>SDI</text>
<text>SEL</text>
<text>SCK</text>
<text>penMV</text>
<text>SWD</text>
<text>SWC</text>
<text>BOOT</text>
<text>RST</text>
<text>PWM1</text>
<text>RXD</text>
<text>ADC1</text>
<text>ADC2</text>
<text>TXD</text>
<text>PWM2</text>
<text>OpenMV2 R1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="sfe">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="USB-MICROB">
<description>Micro USB Package</description>
</package>
<package name="0402-RES">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EIA3216">
</package>
<package name="EIA3528">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="LED-TRICOLOR-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="heka">
<packages>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mux">
<packages>
<package name="TSOPII-54">
<description>&lt;b&gt;54-pin TSOP II&lt;/b&gt; (51-85160)&lt;p&gt;
Source: CYPRESS cy7c1069av33_8.pdf</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;b&gt;Small Outline IC&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="USD-47571">
</package>
<package name="TSSOP8">
<description>&lt;b&gt;Plastic Small Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CRYSTAL3.2X2.5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 2.8 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="stm32">
<packages>
<package name="LQFP144">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="omnivision">
<description>&lt;b&gt;OmniVision Technologies, Inc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.ovt.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CSP2">
</package>
<package name="LENSMOUNT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in DIL Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAT16">
<description>&lt;b&gt;BOURNS&lt;/b&gt; Chip Resistor Array&lt;p&gt;
Source: RS Component / BUORNS</description>
</package>
<package name="EXBV4V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0603x2&lt;/b&gt; 2 resistors in 1.60 mm x 1.60 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="M1X3_SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="iofault">
<packages>
<package name="0402-RES">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="OSHW_FILLX200_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="sfe" package="USB-MICROB" value="USB-MICROB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="heka" package="0402-CAP" value="BEAD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H6" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="H8" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="C28" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="sfe" package="0402-CAP" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="sfe" package="0402-CAP" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="sfe" package="0402-CAP" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="sfe" package="0402-CAP" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="stm32" package="LQFP144" value="STM32F429">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U10" library="mux" package="TSOPII-54" value="IS42S81600E-7TL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U9" library="omnivision" package="CSP2" value="OV2640">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="heka" package="0402-CAP" value="BEAD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="sfe" package="0402-CAP" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="sfe" package="0402-CAP" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="sfe" package="0402-CAP" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="sfe" package="SOT23-5" value="VREG_25">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="sfe" package="0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="mux" package="SOIC8" value="TPS768">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="mux" package="USD-47571" value="USD-47571">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="omnivision" package="LENSMOUNT" value="LENSMOUNT"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="H2" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="U1" library="mux" package="TSSOP8" value="TPS2114APW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="sfe" package="0402-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="sfe" package="EIA3216" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN6" library="resistor-dil" package="CAT16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN5" library="resistor-dil" package="CAT16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="sfe" package="EIA3216" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN2" library="resistor-dil" package="CAT16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$14" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$15" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$16" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$17" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$19" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$20" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="C3" library="sfe" package="EIA3216" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="heka" package="0402-CAP" value="BEAD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="sfe" package="EIA3528" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="sfe" package="EIA3528" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="sfe" package="0402-CAP" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="sfe" package="0402-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="dp_devices" package="M1X3_SMD" value="CON_HEADER_1X03">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J4" library="dp_devices" package="M1X3_SMD" value="CON_HEADER_1X03">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED2" library="sfe" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="sfe" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="iofault" package="0402-RES" value="10ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="sfe" package="0402-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="sfe" package="SOT23-3" value="MOSFET">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN7" library="resistor-dil" package="EXBV4V" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN8" library="resistor-dil" package="CAT16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN4" library="resistor-dil" package="CAT16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="sfe" package="LED-TRICOLOR-SMD" value="LED-TRICOLOR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y1" library="mux" package="CRYSTAL3.2X2.5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="iofault" package="OSHW_FILLX200_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0200-NT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VIN">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="C11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="31"/>
<contactref element="U7" pad="16"/>
<contactref element="U7" pad="38"/>
<contactref element="U7" pad="51"/>
<contactref element="U7" pad="61"/>
<contactref element="U7" pad="83"/>
<contactref element="U7" pad="94"/>
<contactref element="U7" pad="107"/>
<contactref element="U7" pad="120"/>
<contactref element="U7" pad="130"/>
<contactref element="U9" pad="A3"/>
<contactref element="U9" pad="A1"/>
<contactref element="U9" pad="G2"/>
<contactref element="U9" pad="E6"/>
<contactref element="U9" pad="A4"/>
<contactref element="U9" pad="E4"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="B2"/>
<contactref element="U9" pad="A2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="28"/>
<contactref element="U10" pad="41"/>
<contactref element="U10" pad="54"/>
<contactref element="U10" pad="6"/>
<contactref element="U10" pad="12"/>
<contactref element="U10" pad="46"/>
<contactref element="U10" pad="52"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="G$3"/>
<contactref element="U2" pad="G$2"/>
<contactref element="U2" pad="G$1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="G$4"/>
<contactref element="U2" pad="P$6"/>
<contactref element="U2" pad="G$3"/>
<contactref element="U2" pad="G$2"/>
<contactref element="U2" pad="G$1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="48"/>
<contactref element="C21" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="C"/>
<contactref element="C12" pad="C"/>
<contactref element="C11" pad="C"/>
<contactref element="C38" pad="C"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="H8" pad="B2,8"/>
<contactref element="H1" pad="B2,8"/>
<contactref element="H2" pad="B2,8"/>
<contactref element="H6" pad="B2,8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="U7" pad="25"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="U7" pad="105"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="U7" pad="109"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="U7" pad="138"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="101"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="17"/>
<contactref element="U7" pad="30"/>
<contactref element="U7" pad="39"/>
<contactref element="U7" pad="52"/>
<contactref element="U7" pad="62"/>
<contactref element="U7" pad="72"/>
<contactref element="U7" pad="84"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="95"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="108"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="121"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="131"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="144"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="27"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="14"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="RN6" pad="1"/>
<contactref element="RN6" pad="2"/>
<contactref element="RN6" pad="3"/>
<contactref element="RN6" pad="4"/>
<contactref element="RN5" pad="1"/>
<contactref element="RN5" pad="2"/>
<contactref element="RN5" pad="4"/>
<contactref element="RN5" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="A"/>
<contactref element="C21" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="A"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="143"/>
<contactref element="U2" pad="P$4"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="3"/>
<contactref element="U10" pad="9"/>
<contactref element="U10" pad="49"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="43"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="RN7" pad="3"/>
<contactref element="RN7" pad="4"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCAP2">
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="106"/>
</signal>
<signal name="VCAP1">
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="71"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U7" pad="23"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U7" pad="24"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="C5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U9" pad="A5"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D0">
<contactref element="U9" pad="F3"/>
<contactref element="U7" pad="96"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D1">
<contactref element="U9" pad="G3"/>
<contactref element="U7" pad="97"/>
</signal>
<signal name="DCMI_SCL">
<contactref element="U9" pad="C2"/>
<contactref element="U7" pad="69"/>
<contactref element="RN7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DCMI_SDA">
<contactref element="U9" pad="C1"/>
<contactref element="U7" pad="70"/>
<contactref element="RN7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DCMI_PCLK">
<contactref element="U9" pad="E3"/>
<contactref element="U7" pad="42"/>
</signal>
<signal name="DCMI_HSYNC">
<contactref element="U9" pad="C3"/>
<contactref element="U7" pad="40"/>
</signal>
<signal name="DCMI_VSYNC">
<contactref element="U9" pad="D2"/>
<contactref element="U7" pad="137"/>
</signal>
<signal name="DCMI_CLK">
<contactref element="U9" pad="C4"/>
<contactref element="U7" pad="100"/>
</signal>
<signal name="DCMI_RST">
<contactref element="U9" pad="C6"/>
<contactref element="U7" pad="110"/>
</signal>
<signal name="DCMI_PWDN">
<contactref element="U9" pad="B6"/>
<contactref element="U7" pad="102"/>
</signal>
<signal name="2.8V">
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="B1"/>
<contactref element="U9" pad="F1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="G1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D2">
<contactref element="U9" pad="F4"/>
<contactref element="U7" pad="125"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D3">
<contactref element="U9" pad="G4"/>
<contactref element="U7" pad="126"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D4">
<contactref element="U9" pad="E5"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D5">
<contactref element="U9" pad="G5"/>
<contactref element="U7" pad="117"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D6">
<contactref element="U9" pad="F5"/>
<contactref element="U7" pad="139"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D7">
<contactref element="U9" pad="G6"/>
<contactref element="U7" pad="140"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D0">
<contactref element="U10" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="85"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D1">
<contactref element="U10" pad="5"/>
<contactref element="U7" pad="86"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D2">
<contactref element="U10" pad="8"/>
<contactref element="U7" pad="114"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D3">
<contactref element="U10" pad="11"/>
<contactref element="U7" pad="115"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D4">
<contactref element="U10" pad="44"/>
<contactref element="U7" pad="58"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D5">
<contactref element="U10" pad="47"/>
<contactref element="U7" pad="59"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D6">
<contactref element="U10" pad="50"/>
<contactref element="U7" pad="60"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D7">
<contactref element="U10" pad="53"/>
<contactref element="U7" pad="63"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A0">
<contactref element="U10" pad="23"/>
<contactref element="U7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A1">
<contactref element="U10" pad="24"/>
<contactref element="U7" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A2">
<contactref element="U10" pad="25"/>
<contactref element="U7" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A3">
<contactref element="U10" pad="26"/>
<contactref element="U7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A4">
<contactref element="U10" pad="29"/>
<contactref element="U7" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A5">
<contactref element="U10" pad="30"/>
<contactref element="U7" pad="15"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A6">
<contactref element="U10" pad="31"/>
<contactref element="U7" pad="50"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A7">
<contactref element="U10" pad="32"/>
<contactref element="U7" pad="53"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A8">
<contactref element="U10" pad="33"/>
<contactref element="U7" pad="54"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A9">
<contactref element="U10" pad="34"/>
<contactref element="U7" pad="55"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A10">
<contactref element="U10" pad="22"/>
<contactref element="U7" pad="56"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A11">
<contactref element="U10" pad="35"/>
<contactref element="U7" pad="57"/>
</signal>
<signal name="DRAM_BA0">
<contactref element="U10" pad="20"/>
<contactref element="U7" pad="89"/>
</signal>
<signal name="DRAM_BA1">
<contactref element="U10" pad="21"/>
<contactref element="U7" pad="90"/>
</signal>
<signal name="DRAM_DQM">
<contactref element="U10" pad="39"/>
<contactref element="U7" pad="141"/>
</signal>
<signal name="DRAM_RAS">
<contactref element="U10" pad="18"/>
<contactref element="U7" pad="49"/>
</signal>
<signal name="DRAM_CAS">
<contactref element="U10" pad="17"/>
<contactref element="U7" pad="132"/>
</signal>
<signal name="DRAM_WE">
<contactref element="U10" pad="16"/>
<contactref element="U7" pad="26"/>
</signal>
<signal name="DRAM_CS">
<contactref element="U10" pad="19"/>
<contactref element="U7" pad="28"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DRAM_CLK">
<contactref element="U10" pad="38"/>
<contactref element="U7" pad="93"/>
</signal>
<signal name="DRAM_CLKE">
<contactref element="U10" pad="37"/>
<contactref element="U7" pad="29"/>
</signal>
<signal name="SD_CD">
<contactref element="U2" pad="G$5"/>
<contactref element="RN6" pad="8"/>
<contactref element="U7" pad="124"/>
</signal>
<signal name="SPI4_MISO">
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="RN8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SPI4_MOSI">
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="RN8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D0">
<contactref element="U7" pad="98"/>
<contactref element="U2" pad="P$7"/>
<contactref element="RN5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D1">
<contactref element="U7" pad="99"/>
<contactref element="U2" pad="P$8"/>
<contactref element="RN5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D2">
<contactref element="U7" pad="111"/>
<contactref element="U2" pad="P$1"/>
<contactref element="RN6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SDIO_CLK">
<contactref element="U2" pad="P$5"/>
<contactref element="U7" pad="113"/>
</signal>
<signal name="SDIO_CMD">
<contactref element="U7" pad="116"/>
<contactref element="U2" pad="P$3"/>
<contactref element="RN6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_G">
<contactref element="RN4" pad="6"/>
<contactref element="U7" pad="136"/>
</signal>
<signal name="LED_B">
<contactref element="RN4" pad="7"/>
<contactref element="U7" pad="135"/>
</signal>
<signal name="LED_R">
<contactref element="RN4" pad="8"/>
<contactref element="U7" pad="134"/>
</signal>
<signal name="USART2_TX">
<contactref element="U7" pad="36"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="USART2_RX">
<contactref element="U7" pad="37"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SPI4_SCK">
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="RN8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SPI4_NSS">
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="RN8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TIM4_CH1">
<contactref element="U7" pad="81"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TIM4_CH2">
<contactref element="U7" pad="82"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="USART3_RX">
<contactref element="U7" pad="78"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="USART3_TX">
<contactref element="U7" pad="77"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D3">
<contactref element="U2" pad="P$2"/>
<contactref element="RN6" pad="6"/>
<contactref element="U7" pad="112"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U9" pad="F6"/>
<contactref element="U9" pad="F2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="33"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="32"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U9" pad="B4"/>
<contactref element="U9" pad="B5"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="TIM12_CH2">
<contactref element="U7" pad="76"/>
</signal>
<signal name="TIM12_CH1">
<contactref element="U7" pad="75"/>
</signal>
<signal name="ADC12_IN5">
<contactref element="U7" pad="41"/>
</signal>
<signal name="ADC12_IN14">
<contactref element="U7" pad="44"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ADC12_IN15">
<contactref element="U7" pad="45"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FS_DP">
<contactref element="X1" pad="D+"/>
<contactref element="U7" pad="104"/>
</signal>
<signal name="FS_DN">
<contactref element="X1" pad="D-"/>
<contactref element="U7" pad="103"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="RN8" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="RN8" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="RN8" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="RN8" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="RN4" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="R"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED1" pad="G"/>
<contactref element="RN4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="RN4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U7" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U7" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U7" pad="20"/>
</signal>
<signal name="LED_IR">
<contactref element="U7" pad="133"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U7" pad="127"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U7" pad="128"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U7" pad="92"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U7" pad="91"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U7" pad="122"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
