<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/225722/1514354/2.50/3/3/Transistor BJT NPN/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;ON SEMICONDUCTOR - MJF44H11G - TRANSISTOR, BIPOL, NPN, 80V, TO-220 FULLPAK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO254P490X1030X2037-3P">
<description>&lt;b&gt;TO-220 FULLPAK CASE 221D-03&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MJF44H11G">
<pin name="B" direction="io"/>
<pin name="E" direction="io"/>
<pin name="C" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MJF44H11G" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;ON SEMICONDUCTOR - MJF44H11G - TRANSISTOR, BIPOL, NPN, 80V, TO-220 FULLPAK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJF44H11-D.PDF"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MJF44H11G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO254P490X1030X2037-3P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Manufacturer_Name" value="onsemi"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="MJF44H11G"/>
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="863-MJF44H11G"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/onsemi/MJF44H11G?qs=HVbQlW5zcXXMuOzjzCHRvg%3D%3D"/>
<attribute name="Arrow_Part_Number" value="MJF44H11G"/>
<attribute name="Arrow_Price-Stock" value="https://www.arrow.com/en/products/mjf44h11g/on-semiconductor"/>
<attribute name="Description" value="ON SEMICONDUCTOR - MJF44H11G - TRANSISTOR, BIPOL, NPN, 80V, TO-220 FULLPAK"/>
<attribute name="Height" value="4.9mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
